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Description générée automatiquement]
E-TECH W	

Chaudière électrique murale
· Disponible en 7 modèles, de 5,6 à 36 kW.
· Modèles 9 et 15 disponibles en version monophasé ou triphasé.
· Modèles 22, 28 et 36 kW disponibles en triphasé.
· Raccordement sur planchers chauffants : possibilité de blocage de la température maximale de départ.
· Prête à l'emploi.
· Équipée d'un vase d'expansion de 10 litres, manomètre, soupape de sécurité, sécurité manque d'eau, circulateur HEP, purgeur d'air automatique.
· Corps de chauffe en acier et thermoplongeurs amovibles en acier inoxydable Incoloy 800.
· Sélection de la puissance en fonction du besoin calorifique.
· Circuit de commande protégé par un disjoncteur magnéto-thermique.

Avantages :
· Facilité d’installation et d’entretien
· Chaudière durable avec confort acoustique
· Adapté au décret tertiaire et DPE

Caractéristiques techniques :
	
	
	E-Tech W 09
mono
	E-Tech W 09
tri
	E-Tech W 15
mono
	E-Tech W 15
tri
	E-Tech W 22
tri
	E-Tech W 28
tri
	E-Tech W 36
tri

	Référence
	
	786 831
	786 828
	786 832
	786 826
	786 827
	786 829
	786 830

	Tension
	V
	1x230
	3x400 (+N)
	1x230
	3x400 (+N)
	3x400 (+N)
	3x400 (+N)
	3x400 (+N)

	Puissance électrique
	kW
	5,6 / 8,4
	5,6 / 8,4
	9,6 / 14,4
	9,6 / 14,4
	14,4 / 21,6
	14,4 / 28,8
	18,0 / 36,0

	Nombre d'éléments chauffants
	
	3
	3
	3
	3
	5
	6
	6

	Puissance résistance
	kW
	 2 x 1,4
	2 x 1,4
	2 x 2,4
	2 x 2,4
	2 x 2,4
	2 x 2,4
	2 x 3,0

	Raccordement chauffage
	Ø”
	3/4
	3/4
	3/4
	3/4
	3/4
	3/4
	3/4

	Protection IP
	
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43

	Température maximale de fonctionnement
	°C
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Pression max de service (primaire)
	bar
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Débit minimum d’irrigation
	L/h
	950
	950
	1240
	1240
	1860
	2480
	3100

	Capacité totale
	L
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Capacité vase(s) d’expansion
	L
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Poids à vide
	kg
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux
	
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	D



image1.jpeg
:‘2 ACV




