

HRi 600 BOLLITORE

Bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria per sola installazione a basamento, avente:
- Attacchi idraulici del circuito sanitario posizionati nella parte inferiore.
-Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.
- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.
- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.
- Coibentazione di elevata qualità di poliuretano semirigido a cellule aperte di spessore 100mm consegnato a parte per facilitare l’accesso alla centrale termica.
- Pannello di comando con termometro e termostato (accessorio in opzione)
- Rivestimento esterno in vinile morbido.
- Flangia di ispezione circuito sanitario nella parte inferiore del bollitore 
- Connessione a T con ricircolo sanitario e valvola di scarico sanitario
- Pozzetto sonde in acciaio INOX
- Piedi di sostegno regolabili
- Conforme alle direttive sanitarie delle strutture ospedaliere.
- Ideale nelle applicazioni termali con acque con elevati contenuti di fanghi e sedimenti 


Dotazione di serie:

- Connessione per anello di ricircolo.


Dati tecnici principali:
- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:
1153 Lt. nei primi 10’; 2946 Lt. nei primi 60’; 2152 Lt./h in continuo.
- Pressione d’esercizio circuito primario: 4 bar.
- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 8,6 bar.
- Superficie di scambio: 3,58 mq.
- Dimensioni: D x H = 904 mm x 2095mm.
- Capacità totale: 606 Lt.
- Perdite di carico intercapedine: 92 mbar.
- Potenza max assorbita: 88 kW.
- Portata primario: 7488 Lt./h.



Accessori correlati:

Kit pannello di comando con termometro e termostato
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