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NEXTRA							
Caldaia murale a condensazione alta potenza
La nuova gamma Nextra offre una serie di caratteristiche fondamentali che consentono una maggiore facilità di installazione, manutenzione e funzionamento.
Disponibile nelle potenze 60, 80, 100, 115 e 150 kW, a Metano, la nuova Nextra è stata progettata per essere adeguata a tutte le possibili installazioni. 
La struttura leggera di alta qualità costruttiva e con una nuova estetica permette di installare la caldaia sia a parete sia a pavimento, per mezzo delle strutture di montaggio appositamente progettate. Queste strutture dette “telai” permettono molteplici applicazioni, dall’installazione singola all’installazione in cascata “in linea”. Possibilità di installare su telaio fino a 4 moduli con una portata termica complessiva massima oltre 600 kW, è possibile inoltre l’installazione direttamente a parete senza telaio.
L’elevata qualità della nuova gamma è stata sviluppata attraverso una progettazione meticolosa e ad una attenta selezione dei componenti, che la rendono molto compatta, ma allo stesso tempo estremamente efficiente, in modo da offrire una facile installazione ed una semplice manutenzione.
L’intera gamma è caratterizzata da un’alta efficienza e bassi consumi, con un rendimento a pieno carico fino al 91% e un rendimento a carico parziale fino al 99%.
Le emissioni inquinanti ridotte con valori inferiori a 40 mg/kWh garantiscono la classe 6 per le emissioni di NOx e consentono di ottenere la massima classificazione disponibile.
La nuova gamma Nextra vanta, per una facile lettura del suo funzionamento, un ampio display retroilluminato con cinque righe di funzione. Questo, insieme al peso ridotto della caldaia, rende un’istallazione ed un intervento tecnico molto semplice. 
La centralina di caldaia, oltre alla regolazione climatica di un circuito ed al carico bollitore ACS, è dotata di due contatti di allarme remoto, di un ingresso per segnale 0-10 V e regola ed ottimizza la modulazione del bruciatore, fino ad ottenere un rapporto di modulazione di 1:5; questo implementa l'efficienza e riduce i costi di gestione, fornendo una maggiore sicurezza e si conferma come soluzione perfetta per un'ampia varietà di installazioni.

SPECIFICHE NEXTRA 
Scambiatore ad elevata efficienza 
Scambiatore in alluminio-silicio, con performances elevatissime, conformi alle nuove normative europee.
Monoblocco con dimensioni ottimizzate, per produrre la massima potenza e nello stesso tempo offrire una durata nel tempo con una manutenzione facilitata.
Bruciatore
Bruciatore modulante, ad altissima potenza d’irraggiamento, con diffusione della fiamma equilibrata, per un rapporto di combustione ottimizzato con bassissimi valori di emissione Nox.
Smontaggio e assemblaggio semplificato per consentire il controllo e una manutenzione facilitata.
Protezioni interne
La caldaia è dotata di tutti i dispositivi richiesti dalla normativa CEE per il controllo delle temperature lato acqua e fumi, flusso di circolazione (flussostato) sensori e termostati per poter lavorare sempre nei limiti di sicurezza.
Sistema di scarico condense
Ogni caldaia è equipaggiata con un sifone di scarico condense, che andrà convogliato verso lo scarico o verso il neutralizzatore di condensa (in base alla potenza installata), utilizzando una tubazione in PVC (min Ø 32 mm), vista l’acidità dei condensati (pH compreso tra 3 e 5). Per assicurare un corretto scarico delle condense, il condotto dovrà avere una pendenza almeno del 3%.
Consegna
Ogni generatore è posto su di un pallet specifico facilmente manovrabile con un transpallet e può attraversare una semplice porta.
Gamma e abbinamenti
L’intera gamma Nextra può essere installata come unità singola o come parte di un sistema modulare associando potenze uguali o diverse, con l’ausilio dei kit idraulici e fumi, studiati per avere il massimo della modularità fino ad una potenza circa di 600 kW in linea.
I kit per l’installazione in linea a disposizione sono: la struttura portante “telaio”, i collettori Mandata/Ritorno e Gas, i kit circolatore primario, lo scambiatore a piastre, i kit sicurezze INAIL escluso VIC, i kit collettori fumi, il kit centralina RVS63 per gestione cascata e zone (fino a 3 MIX), il kit RVS 46 per gestione zone aggiuntive MIX; il kit sonda a pozzetto bollitore (da collegare su RVS 63). Per una facile installazione i tubi di collegamento sono in acciaio inox flessibile e completi di rubinetti di intercettazione e di scarico. Circolatori modulanti esterni alla caldaia conformi ErP. I collettori idraulici e tubi di collegamento sono tutti pre-isolati. 
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