

SMART GREEN 130

Bollitore certificato in Classe Energetica ”A” per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione a basamento, avente:
1. Pannello di isolamento termico ”SOTTOVUOTO”
1. Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.
1. Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.
1. Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.
1. Coibentazione in poliuretano rigido spruzzato a cellule chiuse, spessore mm 50.
1. Rivestimento in polipropilene rigido.

Dotazione di serie:
1. Termostato di comando.
1. Cannetta rompi getto.

Dati tecnici principali:
1. Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:
275 Lt. nei primi 10’; 911 Lt. nei primi 60’; 763 Lt./h in continuo.
1. Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.
1. Pressione d’esercizio circuito sanitario: 8,6 bar.
1. Superficie di scambio: 1,26 mq.
1. Dimensioni: D x H = 565mm x 1025mm.
1. Capacità totale: 130 Lt.
1. Perdite di carico intercapedine: 26,8 mbar.
1. Potenza max assorbita: 31 kW.
1. Portata primario: 2520 Lt./h.
1. Classe di efficienza energetica: A
1. Dispersioni termiche: 35 W
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