

SMART GREEN 160

Bollitore certificato in Classe Energetica ”A” per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione a basamento, avente:
· Pannello di isolamento termico ”SOTTOVUOTO”
· Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.
· Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.
· Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.
· Coibentazione in poliuretano rigido spruzzato a cellule chiuse, spessore mm 50.
· Rivestimento in polipropilene rigido.

Dotazione di serie:
· Termostato di comando.
· Cannetta rompi getto.

Dati tecnici principali:
· Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:
348 Lt. nei primi 10’; 1156 Lt. nei primi 60’; 970 Lt./h in continuo.
· Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.
· Pressione d’esercizio circuito sanitario: 8,6 bar.
· Superficie di scambio: 1,54 mq.
· Dimensioni: D x H = 565mm x 1225mm.
· Capacità totale: 161 Lt.
· Perdite di carico intercapedine: 26,8 mbar.
· Potenza max assorbita: 39 kW.
· Portata primario: 2520 Lt./h.
· Classe di efficienza energetica: A
· Dispersioni termiche: 38 W
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