**SMART SLEW 100**

Bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione murale verticale e murale orizzontale, avente:

- Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Resistenza elettrica da 2,2 kW integrata e amovibile.

- Spia di funzionamento resistenza elettrica.

- Fusibile di protezione 10A.

- Coibentazione in poliuretano rigido spruzzato a cellule chiuse, spessore mm 50.

- Rivestimento in polipropilene rigido.

- Connessione per ricircolo sanitario.

*Dotazione di serie:*

- Termostato di comando.

- Termostato di sicurezza a riarmo manuale.

- Commutatore estate/inverno.

- Spina di allacciamento.

- Staffe per fissaggio a muro (premontate).

- Cannetta rompi getto.

*Dati tecnici principali:*

- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:

202 Lt. nei primi 10’; 672 Lt. nei primi 60’; 564 Lt./h in continuo.

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 8,6 bar.

- Superficie di scambio: 1,03 mq.

- Dimensioni: D x H = 565mm x 965mm.

- Capacità totale: 105 Lt.

- Perdite di carico intercapedine: 22,6 mbar.

- Potenza max assorbita: 23 kW.

- Portata primario: 2520 Lt./h.

- Classe energetica B

Marca ACV - Modello: SMART SLEW 100