Smart Line 240

Préparateur d'eau chaude sanitaire 

DESCRIPTIF

· Préparateur pour une installation au sol ou mural verticale avec réservoir interne en Inox

· Isolation de haute qualité : 50 mm de mousse de polyuréthane rigide. Pertes statistiques inférieures à 3°C en 8 heures

· Finition : élégante et résistante aux chocs, jaquette extérieure en polypropylène épais

· Thermostat de commande (substitution possible par une sonde ECS)

· Anti-légionelles : température de stockage > 60°C

· Disponible en version Duplex

Ballon garanti 10 ans
CONCEPT TANK IN TANK

Echangeur/accumulateur annulaire de type "Tank in Tank" en acier inoxydable pour hautes températures, totalement immergé dans le circuit primaire, avec une très grande surface d'échange capable d'assurer un débit de pointe élevé et un débit continu important.

Echangeur inox aux parois ondulées sur toute sa hauteur lui permettant une libre dilatation afin d'éviter toute formation de calcaire sur les parois.

Pas de zone froide pour une protection anti-légionelles.

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Pression de service:

- primaire 
3 bar 

- secondaire 
10 bar

Capacité totale
242 L
Capacité primaire
42 L
Surface d'échange
2,29 m2
Débit continu de 10 à 40°C
1943 L/h
Puissance absorbée
68 kW
Pertes de charge primaire
51 mbar
Débit primaire
5500 L/h
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Marque
ACV

Modèle
Smart 240
