Smart Line E 160
code 06618901
Préparateur d'eau chaude sanitaire 

DESCRIPTIF

· Préparateur bi-énergie doté d’une résistance électrique de 3 ou 6 kW à placer dans le primaire pour éviter l’entartrage. Réservoir interne en Inox

· Isolation de haute qualité : 50 mm de mousse de polyuréthane rigide. Pertes statistiques inférieures à 3°C en 8 heures

· Finition : élégante et résistante aux chocs, jaquette extérieure en polypropylène épais

· Thermostat de commande (substitution possible par une sonde ECS)

· Anti-légionelles : température de stockage > 60°C

Ballon garanti 10 ans
CONCEPT TANK IN TANK

Echangeur/accumulateur annulaire de type "Tank in Tank" en acier inoxydable pour hautes températures, totalement immergé dans le circuit primaire, avec une très grande surface d'échange capable d'assurer un débit de pointe élevé et un débit continu important.

Echangeur inox aux parois ondulées sur toute sa hauteur lui permettant une libre dilatation afin d'éviter toute formation de calcaire sur les parois.

Pas de zone froide pour une protection anti-légionelle.

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Pression de service:

- primaire  
3 bar 

- secondaire 
10 bar

Capacité totale
161 L
Surface d'échange
1.26 m2
Débit de pointe de 10 à 45°C
763 L/h
Puissance absorbée
31 kW
Pertes de charge primaire
22 mbar
Débit primaire
2600 L/h
Marque
ACV

Modèle
Smart Line E 160
