SLME 200


Chauffe eau solaire
DESCRIPTIF

Préparateur multi énergies à applications multiples pour une installation au sol avec réservoir interne en acier inoxydable
· Possibilité de chauffage par serpentin solaire, résistance électrique ou fluide primaire
· Raccordement chauffage haute et basse température

· Serpentin en acier placé dans le primaire : large surface d’échange et pertes de charge réduites

· Doigt de gant pour sonde de température au niveau du serpentin

· Raccordement 1’’1/2 pour résistance électrique de 3 à 6 kW dans le circuit primaire

· Isolation de haute qualité : 50 mm de mousse de polyuréthane rigide. Pertes statistiques inférieures à 3°C en 8 heures

· Finition : élégante et résistantes aux chocs, jaquette extérieure en polypropylène épais

Cuve garantie 10 ans
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Pression de service : 
Primaire : 3 bar

Secondaire : 10 bar

Serpentin : 10 bar

Capacité totale
203 L

Capacité primaire
95.7 L

Capacité sanitaire
99 L


 
Surface de chauffe du ballon sanitaire
1.26 m2
 

Débit continu de 10 à 40°C
890 L/h

Puissance absorbée
31 kW
 
Pertes de charge du circuit primaire
40 mbar
 

Débit du fluide primaire
3000 L/h
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Marque
ACV

Modèle
SLME 200
