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TSA 1HP 500

Bollitore per acqua calda sanitaria a singolo serpentino maggiorato per installazioni a basamento per abbinamento a pompe di calore avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo bollitore in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3 completo di protezione con DOPPIO anodo al magnesio.
- Scambiatore di calore a serpentino fisso elicoidale (in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3) per collegamento a pannelli solari, pompe di calore ed energia di recupero.
- Flangia di ispezione D.180mm
- Coibentazione con poliuretano rigido iniettato ad alta densità di spessore pari a 50mm.
- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.
- Termometro di serie 
- Piedini regolabili

Dati Tecnici principali:
- Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar.
- Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio: 95°C.
- Capacità totale: 500 Lt.
- Superficie di scambio serpentino basso: 6,0 mq.
- Misure di ingombro (D x H): 760mm x 1806mm.
- Collegamenti serpentino: diametro 1” 1/4
- Collegamenti sanitario: diametro 1” 
- Attacco ausiliario / resistenza elettrica diametro 1” ½ 
- Canale sonda
- Attacco ricircolo sanitario diametro 1”
- Peso a vuoto: 254 kg.
- Classe Energetica: B
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