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TSA 1HP 350

Bollitore per acqua calda sanitaria a doppio serpentino maggiorato per installazioni a basamento per abbinamento a pompe di calore avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo bollitore in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3 completo di protezione con DOPPIO anodo al magnesio.
- Scambiatore di calore a serpentino fisso elicoidale (in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3 per collegamento a pannelli solari, pompe di calore ed energia di recupero.
- Flangia di ispezione D.180mm
- Coibentazione con poliuretano rigido iniettato ad alta densità di spessore pari a 50mm.
- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.
- Termometro di serie 
- Piedini regolabili

Dati Tecnici principali:
- Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar.
- Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio: 95°C.
- Capacità totale: 350 Lt.
- Superficie di scambio serpentino alto: 3,5 mq.
- Superficie di scambio serpentino basso: 1,2 mq.
- Misure di ingombro (D x H): 680mm x 1800mm.
- Collegamenti serpentino alto: diametro 1” ¼
- Collegamenti serpentino basso: diametro 1”
- Collegamenti sanitario: diametro 1” 
- Attacco ausiliario / resistenza elettrica diametro 1” ½ 
- Doppi canali sonda
- Attacco ricircolo sanitario diametro 3/4” 
- Peso a vuoto: 191 kg.
- Classe Energetica: C


Marca ACV – Modello: TSA 1HP 350
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