**TSA HH 500**

Accumulo per acqua calda sanitaria per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo bollitore in acciaio trattato con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753.3 completo di anodo al magnesio.

- Connessioni con deflettore per caricamento mediante produttore autonomo ACS a gas WaterMaster o per scambiatore a piastre

- Flangia di ispezione D180mm.

- Coibentazione con materassino di poliuretano rigido di spessore pari a 50mm.

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

*Dati Tecnici principali:*

- Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Capacità totale: 500 Lt.

- Misure di ingombro (D x H): 750mm x 1806mm.

- Collegamenti sanitario: diametro 1” ¼

- Attacco sonda diametro ½ ”

- Attacco ricircolo sanitario diametro 1”

- Peso a vuoto: 184 kg.

- Classe Energetica: C

Marca ACV – Modello: TSA HH 500