



TST FAST 2000

Volano termico in acciaio al carbonio combinato per produzione di ACS, in abbinamento a caldaie a gas, caldaie a combustibile solido o pompe di calore.

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio.
- N.1 scambiatore in acciaio inox AISI 316L spiralato per produzione ACS, con sviluppo per tutta l’altezza del bollitore a stratificazione.
- Coibentazione in materassino di poliestere morbido di spessore 125mm.
- Rivestimento esterno di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dotazione di serie:
- N. 5 manicotti portasonda Ø ½”, di cui uno impegnato dal termometro.
- N. 8 manicotti Ø 1” ½ per collegamento circuito primario.
- N. 1 manicotto Ø 1” ½ per resistenza elettrica.
- N. 1 manicotto Ø 1” ½ di sfiato.
- N. 2 manicotti Ø 1” di entrata AFS ed uscita ACS.

Dati tecnici principali:
- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.
- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio: 95°C.
- Capacità totale: 2000 Lt.
- Superficie di scambio serpentino INOX ACS: 10,0 mq.
- Peso a vuoto: 315 kg.
- Dimensioni di ingombro (D x H): 1350mm x 2420mm
- Dispersione: 190W

Marca ACV – Modello: TST FAST 2000




image1.png
:‘2 ACV




