

TST P 2000

Accumulatore inerziale per acqua di riscaldamento in acciaio al carbonio dalle seguenti caratteristiche:

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio.
- Coibentazione in poliestere morbido fornita assemblata, spessore 125mm.
- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati tecnici principali:
- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.
- Temperatura massima di esercizio: 95°C.
- Capacita totale: 2000 Lt.
- Attacchi M/R riscaldamento: Ø 1" ½ .
- Attacchi sonde: Ø ½” .
- Peso a vuoto: 225 kg.
- Dimensioni di ingombro (D x H): 1350mm x 2420mm.

Marca ACV – Modello: TST P 2000
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