

TST P 3E 600

Accumulatore inerziale per acqua di riscaldamento in acciaio al carbonio a doppio serpentino per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio.
- Due scambiatori di calore a serpentino fisso in acciaio al carbonio di cui uno per collegamento a pannelli solari, pompe di calore ed energia di recupero.
- Coibentazione in poliestere morbido fornita assemblata, spessore 100mm.
- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati tecnici principali:
- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.
- Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio: 95°C.
- Superficie di scambio serpentino alto: 1,2 mq.
- Superficie di scambio serpentino basso: 1,8 mq.
- Capacità totale: 600 Lt.
- Attacchi M/R riscaldamento: Ø 1" ½ .
- Collegamenti serpentino: diametro 1”
- Attacchi sonde: Ø ½” .
- Peso a vuoto: 133 kg.
- Dimensioni di ingombro (D x H): 900mm x 1700mm.

Marca ACV – Modello: TST P 3E 600
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