

TST P H/C 500

Accumulatore inerziale per acqua calda/refrigerata, per installazioni a basamento, ideale per pompe di calore avente le seguenti caratteristiche:

- Rivestimento in ABS rigido idoneo anche per installazione in esterno
- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio non trattato.
- Predisposizione all’installazione di sonde di temperatura alle varie altezze.
- Coibentazione di poliuretano rigido iniettato di spessore 50 mm con barriera al vapore (anticondensa).
- N. 4 attacchi Ø 3” per connessioni mandata/ritorno impianto.
- N. 2 attacchi Ø 2” per connessioni mandata/ritorno impianto.
- N. 2 attacchi Ø 1/2" ausiliari per sonde e/o termometri aggiuntivi.
- N. 1 attacco Ø 1” 1/2 per collegamento resistenza elettrica (opzionale).

Dati Tecnici principali:
- Pressione massima di esercizio primario: 6 bar.
- Temperatura massima di esercizio: 95°C.
- Temperatura minima di esercizio: 6°C.
- Capacità totale: 500 Lt.
- Peso a vuoto: 70 kg.
- Misure di ingombro (D x H): 750mm x 1631mm.
- Classe energetica C


Marca ACV – Modello: TST P H/C 500
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